***ESCLARECIMENTO***

**“EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 09/2.019”**

 **“DE: 25 de ABRIL de 2.019”**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

Araraquara, 08 de maio de 2019.

Chegou a esta Gerência de Licitação e Contratos solicitação de esclarecimentos por parte da empresa SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, em relação à Tomada de Preços, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,** conforme segue:

Com relação à planilha de preços e quantidades:

1 - No 8º item da sinalização semafórica solicita – Grupo Focal Veicular 300 X 300 X 300 mm, porém na especificação técnica, página 23 mostra grupo focal veicular de lente de 200 mm. Qual é o correto?

**RESPOSTA:** **Desconsiderar a informação 300 mm. O correto é que o grupo focal deve ter lentes 200mm X 200mm X 200mm;**

2 - Também é solicitado Bolacha Led 300 mm. Devemos cotar esse item para repor os módulos antigos de outros Grupos Focais?

**RESPOSTA: Desconsiderar a informação 300mm. O correto é que as bolachas Led serão de 200mm;**

3 - A planilha de quantitativos e preços não solicita preços de controlador ou de botoeira de pedestre. Que controlador será usado? É preciso que façamos a instalação e programação, se caso for usado?

**RESPOSTA: Os controladores semafóricos serão fornecidos pela Prefeitura de Araraquara. As botoeiras de pedestre serão fornecidas pela Prefeitura de Araraquara. A instalação e programação dos controladores serão pela Prefeitura de Araraquara.**

4 - O grupo focal de pedestre usa o cabo 3X1,5 mm², o cabo de 9X1,5mm² será usado onde?

**RESPOSTA: A informação na planilha está errada. A especificação correta é “cabo 3 X 1,5 mm²”;**

5 - O grupo focal de pedestre possui contagem regressiva?

**RESPOSTA: O grupo focal deverá possuir contagem regressiva;**

6 - A especificação técnica anexa ao edital, solicita emenda gel, mas esse item não consta da planilha de quantitativos e preços.

**RESPOSTA: A emenda gel não será utilizada. Desconsiderar este item da planilha de quantitativos;**

7 - O correto para cruzamentos subterrâneos seriam colunas SEMCO e chumbadores, o desenho pagina 18 da especificação técnica mostra uma coluna cilíndrica engastada, que torna difícil e fora de padrão a passagem de cabos subterrâneos. Os cruzamentos serão aéreos?

**RESPOSTA: Os cruzamentos serão subterrâneos. Considerar para orçamento o padrão adequado para cruzamentos subterrâneos.**

Era o que tínhamos a esclarecer.

Atenciosamente

**ARIANE SOARES DE SOUZA**

Comissão Permanente de Licitações

Presidente